**6. УСТАНОВКА стапеля**

**6.1. Сборка рамы стапеля**

6.1.1. Установите раму в рабочей зоне (ровная площадка с твердым покрытием). Расстояние от стены до рамы должно быть не менее 2,5 метров.

6.1.2. Для перемещения рамы необходимо заменить с одной стороны качающиеся опоры на два колеса. После установки рамы в рабочей зоне, колеса заменить на качающиеся опоры.

**6.2. Сборка силового устройства стапеля**

6.2.1. Закрепите болтами ручку силового устройства к торцу поворотной балки.

6.2.2. Соедините неподвижную балку с поворотной балкой при помощи пальца большого.

6.2.3. Соедините осью стойку силовую с поворотной балкой. Зафиксируйте ось, используя шайбу и шплинт.

6.2.4. Закрепите осями наконечники на проушинах балки и силовой стойки. Оси зафиксируйте, используя шайбу и шплинт.

6.2.5. Соедините наконечники с гидравлическим цилиндром.

6.2.6. Установите на стойку рамку фиксации цепи.

6.2.7. Аналогично собираются остальные силовые устройства.



**Сборка стреляя стапеля сивик серии профессионал**

